Kupplungs-Spezialwerkzeug (Selbstbau)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Kupplungs-Spezialwerkzeug (Selbstbau):

Benötigtes Material/Werkzeug:
- Flacher Drehmomentschlüssel
- 17er Sechskant-Nuss
- Winkelschleifer (Flex)
Um die Kupplung auszubauen müssen 3 Sechskantschrauben (17er) durch eine Montageöffnung ausgeschraubt werden. Zwischen der Montageöffnung der Kupplung und dem Motorblock ist aber nur sehr wenig Platz, so das man mit einem normalen Steckschlüssel und Knarre nicht an die Schrauben gelangen kann. Smart verwendet hier ein speziell angefertigtes Werkzeug, das so nicht im Handel bezogen werden kann (nächstes Bild). Man kann sich mit einem gekröpften Ringschlüssel behelfen, der aber nicht zu dick gebaut sein darf. Eventuell muss man ihn rundherum abschleifen. Ansonsten muss man sich ein passendes Werkzeug selber herstellen. Dies ist besonders für den Wiedereinbau der Kupplung notwendig, da man die Schrauben auf 10 Nm einschrauben muss (Drehmomentschlüssel).
Zuerst einmal benötigt man einen Drehmomentschlüssel in sehr flacher Bauweise. Hiermit kann schon einmal viel Platz in der Gesamtbauhöhe eingespart werden.
Dann benötigt man eine passende 17er Sechskant-Nuss, die ebenfalls eine möglichst geringe Bauhöhe aufweisen sollte. Diese wird mit einem Winkelschleifer abgeflext.
Das Endergebnis ist hervorragend geeignet, um an die Befestigungsschrauben der Kupplung zu gelangen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Kupplungs-Spezialwerkzeug (Selbstbau) >