Crashbox

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Crashbox (vorne):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- 40er Torx-Bit
- 10er Nuss
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze)
Nun liegt das Crashelement bereits frei. Es wird links und rechts von jeweils 4 Schrauben gehalten (40er Torx-Bit). Diese heraus schrauben.
Das Crashelement wird von 3 weiteren Schrauben, rund um das Fronthaubenschloss, gehalten (10er Nuss). Diese ebenfalls ausschrauben.
Nun kann das Crashelement abgenommen werden.
Crashbox (hinten:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- 40er Torx-Bit
Zuerst die Heckschürze demontieren (Ausbau / Einbau von Teilen: Heckschürze).
Nun liegt das Crashelement bereits frei.
Bevor das eigentliche Chrashelement abgeschraubt wird, löst man zuvor die zwei Kunststoff-Verstrebungen auf der rechten und linken Seite. Sie werden mit nur jeweils einer Schraube (25er Torx) gehalten.
Das Chrashelement selber wird links und rechts von jeweils 3 Schrauben gehalten (40er Torx-Bit). Diese heraus schrauben.
Nun kann das Crashelement abgenommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Crashbox >