Ladeluftkühler überprüfen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Ladeluftkühler überprüfen:
Der Ladeluftkühler sollte regelmäßig auf äußere Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft werden.
Zuerst kontrolliert man ihn von oben durch die geöffnete Motorraumklappe. Am besten mit einer starken Lichtquelle arbeiten. Verschmutzungen mit einer kleinen Bürste (z.B. Zahnbürste) entfernen. Auch Druckluft kann hier hilfreich sein.
Um besser an die Lamellen zu gelangen, kann man recht einfach den Ventilator abnehmen. Dazu mit einem dünnen Schraubenzieher den Plastikstift oben in der Mitte wegdrücken. Nun kann man die zwei Verriegelungsnasen des Ventilators einfach zusammendrücken und den Ventilator lösen.

Als nächstes folgt der Check von unter dem Roadster. Dazu muss der Roadster angehoben werden.
Von unten wird der feste Sitz der Zuluftführung überprüft. Beschädigungen sind auch schon oft vorgekommen. Besonders bei tiefergelegten Roadster kam es schon oftmals zu Komplettabrissen.

Weiterhin können sich hier auch Verschmutzungen durch die Zuluftführung vor dem Ladeluftkühler festsetzen. Deshalb sollte man einmal mit der Hand durch die Zuluftführung bis zum Ladeluftkühler greifen und nachschauen, ob etwas davor sitzt. gerne sammeln sich hier Laubblätter im Herbst.

Eine Verstopfte Zuluftführung kann zu Ladedruckproblemen beim Roadster führen (siehe Probleme: Ladedruckprobleme).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Ladeluftkühler überprüfen >