Ladedrucksensor

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Ladedrucksensor:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 30er Torx-Bit
- kleine Knarre
Er misst den Luftdruck (Ladedruck) auf der Druckseite des Turboladers, der im Zusatzinstrument angezeigt wird. Wo im Motorraum er genau sitzt ist auf dem nächsten Bild sehr gut zu erkennen.
Um ihn auszubauen wird zuerst der Stecker abgezogen. Dazu die Verriegelung (Pfeil) eindrücken und den Stecker nach hinten abziehen.
Auf dem Sensor ist rechts eine Schraube zu erkennen (30er Torx-Bit). Diese kann nur mit einer sehr kleinen Knarre gelöst werden, mit der man unterhalb des Motorraum-Deckelbleches arbeiten muss. Die Schraube sitzt sehr fest.
Anschließend kann man den Sensor gerade abziehen. Durch seine Gummidichtung ist das etwas schwerer und man muss ordentlich ziehen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Ladedrucksensor >