Seitenblinker

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Seitenblinker (Ausbau / Wechsel):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- sehr kleiner Schraubendreher o.ä.
Um die Seitenblinker zu demontieren beschreibt Smart einfach: Drücken Sie die Seitenblinkleuchte jeweils in Fahrtrichtung und ziehen Sie sie aus dem Kotflügel heraus!
So funktioniert das auch – manchmal! Viele Roadsterpiloten haben hier aber Probleme mit extrem festsitzenden Blinkern, wahrscheinlich aufgrund von Fertigungstoleranzen. Das ist nicht sehr verwundernd, wenn man sich folgendes Bild anschaut:
Dieser Blinker zum Beispiel sitzt rechts, wie links so stramm im Kotflügelpanel an, das er unmöglich verschoben werden kann. Wenn man hier auf die beschriebene Weise vorgeht, ist die Chance für Kratzer im Lack, Beschädigungen am Blinker oder Verletzungen der Hand sehr groß.
Um den Blinker nun zu demontieren, muss man etwas umständlicher vorgehen. Es dauert aber trotzdem nur wenige Minuten!

Zuerst muss man die 2 Nieten, am unteren Ende der Kotflügelinnenverkleidung entfernen (Heckseitig am Vorderrad). Dazu mit einem sehr dünnen Schraubenzieher o.ä. die kleinen Kunststoffstifte, in der Mitte, durch die Nieten drücken (bis sie hinten herausfallen!). Man kann sie später wieder einsammeln. Jetzt können die 2 Nieten entnommen werden.
Wenn man jetzt die Innenverkleidung etwas vom Kotflügel zieht, kann man hinter den Kotflügel und bis zum Blinker greifen. Die Klemme, die den Blinker hält, sitzt frontseitig. Sie wird nun eingedrückt und der Blinker gleichzeitig etwas nach außen gedrückt.
Funktioniert auch prima, wenn man Blinkerrahmen verbaut hat und den Blinker aus diesem Grund nicht verschieben kann.
Durch leichtes Drehen der Lampenfassung, wird diese aus dem Blinkerglas gelöst. Nun kann man die Birne oder das Blinkerglas wechseln.
In den Seitenblinkern sind weiße Lampen vom Typ 5W5 mit 5 Watt verbaut (Sockel: W2,1x9,5d), oder gelbe Lampen vom Typ WY5W mit 5 Watt (Sockel: W2,1x9,5d)!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Um die Kunststoffnieten wieder einzusetzen, folgendermaßen vorgehen: Zuerst die Nieten (ohne eingesetzte Stifte!) in die Löcher setzen und dann die kleinen Kunststoffstifte wieder in die Mitte der Nieten drücken.
Sollten die Nieten mal kaputt, oder die Stifte verloren gehen, kann man sie im Smart-Center für ca. 0,30 € nachkaufen!
Neue weiße Seitenblinker gibt es unter der Teilenummer A168 820 01 21 für ca. 8,00 € im Smart-Center.
Verschiedenfarbige Seitenblinker gibt es im Zubehörhandel. Zum Beispiel bei Berlin-Tuning oder RS-Parts.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Seitenblinker >