Handschuhfach

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Handschuhfach:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit
- kleiner Schraubenzieher
Als Erstes muss man das Handschuhfach-Scharnier hinten aushaken in dem man es zu sich heran zieht. Dann werden die Halterungen rechts und links ausgehakt.
Dafür mit einem kleinen Schraubenzieher die Rastnasen (Bild unten) nach links drücken und dann die jeweilige Halterung hinausziehen. Die Rastnasen befinden sich jeweils rechts!
Um das Handschuhfach zu zerlegen, die 6 Torx Schrauben lösen (20er Torx-Bit) und die Abdeckung abnehmen.
Um das komplette Schloß samt Griff zu entfernen, muss man auf der Rückseite der Abdeckung einen Stift entfernen. Dieser sitzt zwischen den beiden markierten Halterungen des Schlosses. Diesen mit einer Zange herausziehen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Handschuhfach >