Flügeltürscharniere von MisterDotCom justieren

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Flügeltürscharniere von „MisterDotCom“ justieren:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er + 25er Torx-Bit(Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- Schraubenzieher
- 13er Maulschlüssel
- 6er Imbusschlüssel
Wenn die Flügeltüren ( MisterDotCom) zu sehr nach rechts und links wackeln, muss man die Türscharniere etwas justieren!
Um an die Türscharniere zu gelangen, müssen die Kotflügel abgenommen werden:
Zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer / Fernlicht (Ausbau / Wechsel).
Dann die Frontschürze demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Frontschürze).
Diese Schraube (roter Kreis) ist für den Türöffnungswinkel zuständig. Wenn sie im geöffneten Zustand der Tür noch Freiraum zum Scharnier hat (rote Pfeile), wackelt die Tür.
Die Schraube ist mit einer 13er Mutter gekontert. Diese Kontermutter wird gelöst, dann die Schraube mit dem Imbusschlüssel weiter einschrauben. Die Kontermutter wieder festziehen, die Tür öffnen und auf Wackeln prüfen.
Wenn man die Schraube zu weit einschraubt, wird die Tür extrem schwergängig, da der äußere Scharnierteil beim Öffnen zu fest gegen den inneren gepresst wird (roter Kreis). In diesem Fall die Schraube wieder etwas herausschrauben!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Flügeltürscharniere von MisterDotCom justieren >