Sicherungskasten (SAM)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Sicherungskasten (SAM):

Das SAM ist der Sicherungskasten unseres Roadsters. SAM steht für Signal Acquisition- + Actuation-Module = Signal Erfassungs- + Bestätigungs-Modul! Es sitz auf der Fahrerseite links unter dem Armaturenbrett.
Für allgemeine Informationen über das SAM, Sicherungsbelegungen usw, siehe Themenbereich Sicherungskasten (SAM) / Sicherungen!

Ausbau:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit
Zum Abklappen des SAM, um besser an bestimmte Stecksicherungen zu kommen, wird der hinten liegende Kunststoffhebel nach vorne (also zu sich) gezogen. Das SAM klappt dann zum Fahrer hin ab. Keine Angst es kann nicht herabfallen, da es zusätzlich noch verschraubt ist!
Möchte man an die Stecker auf der Rückseite des SAM, muss man es auf der zweiten Seite losschrauben. Hier ist es in der Mitte eingehakt (grüner Ring) und rechts und links davon verschraubt (rote Ringe). Zum Lösen wird ein 10er Torx-Bit benötigt. Sind die Schrauben gelöst, kann man das SAM ganz leicht aushaken, indem es nach oben heraushebt.
Für den kompletten Ausbau des SAM müssen nun noch sämtliche Stecker-Verbindungen gelöst werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Sicherungskasten (SAM) >