Bordcomputer-Beleuchtung defekt

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Bordcomputer-Beleuchtung defekt:
Wenn die Beleuchtung des Bordcomputers defekt ist, wird normalerweise der gesamte BC ausgetauscht, da es den verbauten LEDStrip nicht als Ersatzteil gibt. Mit ein wenig Bastelgeschick und Löterfahrung kann man sich aber auch selber helfen. Dazu werden 3 Stück gelbe SMD PLCC - LED 3528, 100mcd, 120°c benötigt, sowie etwas isolierter dünner Kupferdraht.
Zuerst wird der Bordcomputer ausgebaut, siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Bordcomputer.
Nun wird er zerlegt, um an das Display zu gelangen. Dazu auf der Rückseite die 4 8er-Torx-Schrauben lösen. Und das Führungsgehäuse abnehmen.

Nun kann die Platine auch vorsichtig aus dem Gehäuse genommen werden. Um das Display von der Platine lösen zu können, muss man vier Clips lösen, mit der das Display auf die Platine geclipt ist. Nun noch den Anschlussstecker lösen.
Als Nächstes vorsichtig das Display zerlegen, um den defekten LEDStrip abnehmen zu können (rechtes Bild).
Die LEDs mit jewiels einem Stück rotem und schwarzem Kabel verlöten. Hierbei ist auf den richtigen Anschluss Anode und Cathode zu Achten. Der Anschluss Cathode ist durch eine Ankerbung makiert. Die LEDs dann mit ein wenig Heißkleber befestigen und das Display wieder zusammen setzen und auf die Platine bauen. Die Kabel an die Platine löten (Im Bild: rot links + schwarz rechts!)

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Bordcomputer-Beleuchtung defekt >