Lüfterkasten

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Lüfterkasten:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Nuss
- kleiner Schraubenzieher
- 2 neue Schlauchschellen (klein)
Folgende Einzelteile müssen zuvor demontiert werden:
- Armaturenbrett
- Kotflügel
- Türen
- Instrumententafelträger
Als nächstes müssen die Kühlmittelschläuche von den Anschlussrohren des Lüfterkastens getrennt werden. Dazu müssen die Metallschellen gelöst werden. Am besten verschließt man die Rohre dazu. Auf den folgenden zwei Bildern sind die Gummischläuche mit Edding-Kappen verschlossen und mit Gefrierbeutel-Verschlüssen zugeklemmt worden. Auf diese Weise verliert man nur einen kleinen Teil der Kühlflüssigkeit, ohne dieses später komplett ersetzen zu müssen. Für den späteren Zusammenbau werden zwei neue Schlauchschellen benötigt, da die originalen nicht mehr zu verwenden sind!
Als letzte Vorbereitung werden nun noch die Ablaufschläuche der Klimaanlage rechts und links des Lüfterkastens (am Fahrzeugboden) entfernt. Sie werden einfach abgezogen.
Nun kann der Lüfterkasten gelöst werden. Er ist mit 3 Muttern (10er Nuss) an der Spritzwand befestigt. 2 Muttern befinden sich auf der linken Seite des Lüfterkastens, eine Mutter auf der rechten Seite.
Als letztes werden auf der linken Seite des Lüfterkastens noch zwei Stecker gelöst (rote Kreise) und zwei Kabelbinder (grüne Kreise).
Nun kann der Lüfterkasten vollständig entnommen werden

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Lüfterkasten >