Feuerlöscher zwischen den Sitzen montieren

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Feuerlöscher zwischen den Sitzen montieren:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- KfZ- Feuerlöscher (z.B. Westfalia oder Conrad Elektronik)
- 2 Gewindenieten M5
- 2 Schrauben M5 x 30
- Akkubohrer
- HSS-Bohrer Ø 4 mm und 7,5 mm
- Ringschlüssel oder Nuss SW 8
- Gewindenietzange mit M5’er-Einsatz
- ggf. Teppichmesser
Die Nachrüstung des originalen Feuerlöschers im Beifahrer-Fußraum, engt diesen ziemlich ein. Ein anderer Einbauort wäre hier z.B. der ungenutzte Platz an der hinteren Schottwand zwischen den Sitzen.
Aber Achtung: Direkt hinter der Schottwand sitzt der Benzintank – Nicht wild drauflos bohren!
Wer ganz sauber arbeiten will, muss zuerst den Teppich an der Schottwand entfernen.
Wer es einfacher haben möchte, legt die Löscherhalterung an und markiert die beiden Befestigungspunkte mit Filzstift. Dann mit dem 4er Bohrer durch den Teppich, bis kurz aufs Blech bohren, um die Markierungen auf der Schottwand zu haben.
Jetzt mit dem Teppichmesser je Befestigungspunkt einen kurzen waagerechten und einen langen senkrechten Schnitt machen, damit man den Teppich etwas nach innen zur Seite klappen kann. Diese Schlitze werden später durch die Löscherhalterung und den Feuerlöscher selber überdeckt.
Jetzt mit dem 4er Bohrer die Nietbefestigungen vorsichtig vorbohren und immer wieder kontrollieren, ob sich an der Schnittkante eventuell ein Materialübergang abzeichnet (Tank!).
Von der Schottwand bis zum Tank wurden bereits von 1 cm bis zu 5 cm gemessen. Man muss also wie oben erwähnt sehr vorsichtig vorgehen!!!
Nun mit dem 7,5er Bohrer die Bohrlöcher erweitern.
Danach die Gewindenieten auf die Zange setzen und in den Bohrungen festpressen. Zur Kontrolle kann man nun eine Schraube einschrauben und mit einer Zange dann etwas an ihrem Kopf ziehen. Die Nieten dürfen sich nicht bewegen!
Jetzt kann die Löscher-Halterung montiert und der Löscher eingesetzt werden.
ACHTUNG:
Eine nach vorne offene Feuerlöscherhalterung könnte den Feuerlöscher im Falle eines Unfalls geschoßartig nach vorne fliegen lassen und somit eine große Gefahr für Fahrer und Beifahrer darstellen. Besser geeignet sind geschlossene Halterungen (Fotos unten)!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Feuerlöscher zwischen den Sitzen montieren >