Türgriff (innen)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türgriff (innen):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit
Wenn man an der Mitte der Rückseite des Türgriffes entlang tastet, kann man ein Loch fühlen. In dieses Loch mit einem Nagel, einer Schraube o.ä. hineindrücken. So wird das äußere Akzentteil vom Türgriff gelöst. Nun kann man es gerade abziehen.
Als Nächstes müssen zwei Schrauben gelöst werden (25er Torx-Bit), die den Türgriff an der Tür halten. Danach kann der Türgriff abgenommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türgriff (innen) >