Kraftstofffilter

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Kraftstofffilter überprüfen / austauschen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Wagenheber
- 15er Nuss + Radmutternschlüssel (Reifen abbauen)
- Drehmomentschlüssel
- 10er Nuss + Schlüssel (Innenkotflügel abbauen)
- kleiner Schraubenzieher o.ä. (Spreiznieten lösen)
Der Kraftstofffilter sitzt hinter dem Innenkotflügel des linken Hinterrades. Um an ihn zu gelangen muss somit der Innenkotflügel demontiert werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Innenkotflügel).
Nun kann man auf die Luftleitung sehen, hinter der der Kraftstofffilter sitzt. Um die Luftleitung zu entfernen wird zuerst der Spritzschutz mit dem Temperaturfühler abgezogen. Dann müssen die drei Spreiznieten des Luftleitungshalters gelöst werden. Nun kann man die Luftleitung einfach entfernen, da sie am Luftfilterkasten nur eingesteckt ist.
Jetzt hat man den Kraftstofffilter vor sich und kann ihn überprüfen. Man sollte darauf achten das er fest sitzt und das beide Anschlüsse der Kraftstoffleitungen richtig und fest anstecken.
----------------------------------------------------------------------------
Zum Lösen des Kraftstofffilters folgendermaßen vorgehen:
Zuerst ein Gefäß unter dem Kraftstofffilter anbringen. Es werden ca. 100-150ml Kraftstoff austreten!
Dann den Anschluss der unteren Kraftstoffleitung lösen, indem man fest die seitliche blaue Verriegelung eindrückt (Pfeil). Kraftstoffleitung abziehen und den Filter auslaufen lassen.
Nun den Filter aus seiner Befestigung lösen, indem man die beiden Halterasten nach außen biegt (Pfeile). Den Filter nach unten herausziehen und dann auch die obere Kraftstoffleitung lösen. Den Filter und die Kraftstoffleitung auslaufen lassen.
Jetzt ist der Filter frei. Den ausgetretenen Kraftstoff nicht wieder in den Tank einfüllen. In ihm befinden sich etliche Schmutzpartikel!
Beim Filtereinbau unbedingt auf die Filterrichtung achten. Der aufgedruckte Pfeil muss nach unten weisen!
Zu neuen Kraftstofffiltern siehe auch Einstellen / Wartung: Ersatzteile für die Wartung.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Kraftstofffilter >