Lenkradschaltung funktioniert nicht richtig

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Rund um Lenkräder
Lenkradschaltung funktioniert nicht richtig / hupt:

1. Defekte Lötstellen:
Durch die Hebelwirkung der Schaltwippen, können die Lötstellen bzw. Leiterbahnen auf den Platinen im Lenkrad abreißen. Dadurch ist ein Wechseln der Gänge zeitweise nicht möglich und / oder es ertönt die Hupe. Durch Nachlöten der Platine wird dieser Fehler beseitigt.
- Das Lenkrad ausbauen (siehe Lenkradausbau).
- Die Lenkradrückseite zerlegen - ohne den Lenkwinkelsensor auszubauen (siehe Lenkradrückseite zerlegen).
Die vier Schrauben mit einem 10er Torx-Bit lösen und die Schaltwippen abnehmen. Die Verlegung der Kabel merken.

Nun mit dem Lötkolben unter Zugabe von etwas Lötzinn die Lötstellen für den Stecker, die Widerstände und den Mikroschalter nachlöten. Beim Löten ist darauf zu achten, dass nicht zuviel Lötzinn verwendet wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Dann kann mit dem Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge begonnen werden.

2. Leitungsbruch / beschädigte Kontakte:
Ein Leitungsbruch kann vom Fahrzeug nicht erkannt werden und korrodierte oder beschädigte Kontakte (wie z.B. teilweiser Bruch der Spiralleitung im LWS) verfälschen die Widerstandswerte. Typischerweise steigt der Widerstand und die Schaltwippen lösen dann mitunter die Hupfunktion aus.
3. Falscher Steckeranschluss nach Umbau auf Schaltwippen-Lenkrad:
-Wenn ein Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet wird, muß im Bereich des SAM ein Stecker umgesteckt werden, ansonsten funktionieren Hupe und Schaltwippen nicht. Links unterhalb des Sicherungskastens sind im Roadster zwei 2polige Stecker vorhanden (einer schwarz + einer weiß). Diese Stecker müssen getauscht werden. Bei der Verwendung eines Lenkrades mit Schaltwippen muss der schwarze Stecker (roter Kreis) angeschlossen sein, bei der Verwendung eines Lenkrades ohne Schaltwippen der weisse Stecker (grüner Kreis).

Dieser Stecker ist vom Lenkwinkelsensor unabhängig, der auch ohne Umstecken angelernt werden kann. Die Freischaltung der Schaltwippen funktioniert ebenfalls ohne Umstecken.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Rund um Lenkräder >
- Lenkradschaltung funktioniert nicht richtig >