Kühler-Ventilator

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Kühler-Ventilator:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- 30er Torx-Bit
- kleine Knarre
Die Fronthaube öffnen und die Kofferraumwanne entnehmen. Nun hat man freien Blick auf den Kühler-Ventilator.
Zuerst wird der Anschlussstecker gelöst. Hierfür ist kein Werkzeug notwendig. Die Kunststoffverriegelung einfach etwas nach außen biegen und den Stecker gerade abziehen.

Nun muss die einzige Verschraubung am Ventilator-Rahmen gelöst werden (30er Torx-Bit). Sie befindet sich beifahrerseitig oben am Anschluss des Kühlwasserschlauches. Rechts oben wird jetzt noch ein Halteclip eingedrückt. Er ist sehr fest und wird am besten mit einem kleinen Schraubenzieher nach innen gedrückt.
Nun ist der Ventilator frei und kann gerade nach oben aus dem Frontbereich gezogen werden.
Hier noch zwei Bilder vom Ventilator mit Halterahmen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Kühler-Ventilator >