Bremssättel lackieren

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Rund um die Bremsen
Bremssättel lackieren:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Bremssattellack (z.B. FoliaTEC)
- Wagenheber, 15er Nuss, Radmuttern-/Drehmomentschlüssel
- Weicher Haarpinsel (kein Borstenpinsel)
- Stahlbürste
Zuerst den Roadster aufbocken und die Räder abmontieren. Die einzelnen Bremssättel mit der Stahlbürste gut reinigen und lose Teile/Rostpartikel etc. entfernen. Dann mit dem Bremsenreiniger gut einsprühen, etwas einwirken lassen und mit einem Tuch abputzen.
Die Farbe anmischen: Das Mischungsverhältnis beträgt 3 Teile Farbe auf 1 Teil Härter. Die Farbe muss etwa 5 Minuten ziehen bevor sie verwendet werden kann.

Nun die Bremsbeläge, Gummis und Entlüftungsschrauben gut abkleben.
Die FoliaTec-Farbe ist ziemlich dünnflüssig. Nach dem ersten Anstrich ist das Ergebnis nicht unbedingt überzeugend (siehe Bilder!). Dementsprechend muss eine zweite Schicht aufgetragen werden.
Nachdem die erste Farbschicht an den Bremssätteln ca. 4-5 Stunden angetrocknet ist, kann mit dem zweiten Streichgang begonnen werden.
Ist die Farbe extrem dünnflüssig, läuft sie vor allem an den schärferen Stegen und Graten etwas zu schnell ab. Hier muss evtl. nach weiteren 4 Stunden Aushärtezeit eine dritte Schicht aufgetragen werden.

Es sollte immer nur so viel Farbe angemischt werden, wie gerade verarbeitet werden kann.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Rund um die Bremsen >
- Bremssättel lackieren >