Spiegelverstellhebel gebrochen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Spiegelverstellhebel gebrochen:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- Bastelcutter
- Lüsterklemme
- Lötkolben / Lötfett / Lötzinn
Zuerst wird das innere Spiegeldreieck demontiert (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Spiegel / Spiegeldreiecke).
Nun kann der Verstellhebel abgenommen werden. Für die Reparatur benötigt man eine Lüsterklemme, deren metallenes Innenleben man mit einem Bastelcutter herausschneidet.
Die Lüsterklemme nun über die Bruchstelle des Verstellhebels schieben und die Löcher mit Lötzinn ausgießen. Von außen ist später nichts zu sehen, da der Faltenbalg ja darüber liegt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Spiegelverstellhebel gebrochen >