Tachosignal / Speedimpuls für Navi abgreifen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Tachosignal / Speedimpuls für Navi abgreifen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit
- Ein kleiner Schlitzschraubenzieher
- Anschlusskabel (siehe Beschreibung!)
Das Tachosignal für ein Navi o.ä. wird am Stecker des Kombiinstruments abgegriffen. Es ist vom Werk aus bereits freigeschaltet. Am Bordcomputer kann, wie oft fälschlich angenommen, kein verwertbares Signal abgegriffen werden.
Entweder man nutzt das Original-Kabel, das auch beim Einbau des Smart-Navigationsgerätes verwendet wird (ca. 28,- €), oder man kauft ein entsprechendes Kabel im Zubehörhandel (z.B. bei MisterDotCom für 10,- €).

Für eine bequeme Verlegung sollte es etwa 65cm lang sein. Am Radio/Navigationsgerät wird ein Standard-ISO-Kontakt benötigt, am Kombiinstrument ein MQS Buchsen Kontakt QuadLock.

Es wird am freien Pin 11 des Steckers zum Kombiinstruments und am Radiostecker im Roadster in Kammer III bei Pin 1 eingesteckt.
Zuerst wird das Kombiinstrument ausgebaut (siehe Ausbau/Einbau von Teilen: Kombiinstrument!).
Um den Stecker zu lösen, muss die weiße Halterung leicht eingedrückt und der dann freie graue Sicherungssteg zum Kombiinstrument hin umgelegt werden.
Nun den Kontakt-Innenteil aus dem Zuleitungsstecker hebeln. Dazu die kleine schwarze Plastiknase eindrücken. Am schwarzen Stecker ist nun der freie PIN 11 zu sehen. Kabel einstecken!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Tachosignal / Speedimpuls für Navi abgreifen >