Verschieden innen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Sonderthemen
Thema: Gewichtstuning
Verschiedene Veränderungen (innen):
Ausbau der kompletten Musikanlage inclusive der gesamten Verkabelung. Besonders Audio-Sondereinbauten besitzen ein enorm hohes Gewicht.
Entfernung der kompletten vorderen Mittelkonsole mit allen Einbauten und der dahinter liegenden Metallverstrebung. Schalter werden entfernt (bei Ausbau der Technik) oder verlegt. Entfernung des Handschuhfachs und sonstiger Abdeckungen am Armaturenbrett.
Entfernung von Teilen der Lüftung. Für eine TÜV-Konformität muss nur eine Frontscheibenheizung vorhanden sein. Luftkanäle zu den Seiten unterhalb des Armaturenbretts können entfernt und die Löcher verblendet werden. Ebenso der mittlere Lüftungsaustritt.
Entfernung der kompletten Teppiche (12,9 kg Gewichtsersparnis - beim SR) und sämtlicher überflüssiger Verkleidungsteile (X kg).
Dabei muss beachtet werden das für die TÜV-Konformität eine fahrerseitige Sonnenschutzblende vorhanden sein muss. Sie kann mit Sonnenblenden-Befestigungsclips (Schrottplatz) angebracht werden.
Sämtliche Verkabelungen ausgebauter Technik (incl. Taster, Schalter usw.) sollte komplett aus dem Fahrzeug-Kabelbaum entfernt werden (bis zum SAM!). Das Entfernen der kompletten Verkabelung eines ausgebauten technischen Teils, ergibt eine enorme Gewichtsersparnis (Kabel sind in der Menge sehr schwer!). Um keine offenen Kabelstränge zu haben, kann mit verschiedenen Kabelkanälen gearbeitet werden (Baumarkt).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Sonderthemen >
- Gewichtstuning >
- Verschieden innen >