Sedrive-Unit (Schaltbox)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Sedrive-Unit (Schaltbox):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit (Mittelkonsole)
- 45er Torx-Bit (Sitze lösen)
- 30er 5Stern-Bit (Sedrive-Unit)
- kleiner Schraubenzieher
- Bastelcutter / Teppichmesser
Zuerst muss der Schaltknauf abgenommen werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Schaltknauf).
Dann wird die Mittelkonsole zwischen den Sitzen entfernt (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Mittelkonsole (Sitze)).
Nun wird die Sedrive-Unit ausgebaut. Sie ist mit 4 5Stern-Schrauben (30er) an den Seiten unterhalb des Teppichs befestigt. Um an die Schrauben zu gelangen, muss man jeweils einen kleinen Schnitt in den Teppich machen. Einfach mit den Fingern die Schrauben erfühlen und dort einschneiden. Die Schnitte sind später nicht sichtbar!
An die beiden vorderen Schrauben kommt man auf diese Weise sehr einfach heran. Die hinteren beiden Schrauben sind, je nach vorhandenem Werkzeug, schwerer erreichbar.
Hier muss man eventuell die Sitze lösen. Ein kompletter Ausbau der Sitze ist nicht nötig. Wenn man die 4 Befestigungsschrauben (45er Torx) der Sitze gelöst hat, kann man sie leicht etwas vom Mitteltunnel wegschieben. Sitz der Schrauben, siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Sitze!
Nun kann die Sedrive-Unit nach oben herausgenommen werden. Zum Entfernen müssen noch 2 Stecker gelöst werden (grüne Kreise).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Sedrive-Unit (Schaltbox) >