Frontschürze

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Frontschürze:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst die Scheinwerfer demontieren (siehe Beleuchtung: Scheinwerfer / Fernlicht!)
Als nächstes müssen 10 weitere Torx-Schrauben gelöst werden. Die beiden Torx-Schrauben an den Haubenscharnieren lassen sich am besten mit einer flexiblen Verlängerung für Torx-Schraubenzieher oder Ratsche lösen.
Die vorderen Torx-Schrauben sind in Kunststoffklipse geschraubt, die gerne brechen. Wenn ein solcher Klip durchgebrochen ist und keine Ersatzklipse vorhanden sind, kann man beim (provisorischen) Zusammenbauch folgendermaßen vorgehen. Der untere Teil des Klips wird mit (Heiß-)Kleber unter die entsprechende Schrauböffnung geklebt. Den oberen Teil kann man oben festkleben. So kann die Schraube in den unteren Teil eingeschraubt werden, der oberen Teil dient als Abstandhalter, sofern notwendig.
Nun werden die jeweils 2 Nieten, am unteren Ende der Kotflügelverkleidungen entfernen (je Heckseitig am Vorderrad).
Dazu mit einem sehr dünnen Schraubenzieher oder einem Durchschläger, mit einem Durchmesser von 2 mm, die kleinen Kunststoffstifte, in der Mitte, durch die Nieten drücken (bis sie hinten herausfallen!). Man kann sie später wieder einsammeln. Jetzt können die Nieten entnommen werden. Es erleichtert den späteren Zusammenbau, wenn man Innen- und Außenkotflügel an den Verbindungsstellen reinigt und vorhandenen Schmutz entfernt.
Seitlich muss rechts und links, kurz hinter dem Vorderreifen, jeweils eine Schraube gelöst werden. An der Front wird das Panel von 8 Clips gehalten, die man mit Hilfe eines Schraubenziehers lösen kann.
Auf den nächsten 4 Bildern sind die 8 Clips und ihre Halterungs-Ösen zu sehen:
Nun müssen 2 Schrauben an der Hinterseite des Kotflügel-Panels gelöst werden (aus der geöffneten Tür!).
Jetzt noch die Antenne aus ihrer Halterung schrauben. Die Gummitülle für die Antennendurchführung ist auf die Antennenhalterung aufgesteckt. Man muss den Kotflügel also zum Lösen ein wenig anheben. Gleiches gilt für den späteren Zusammenbau. Auch hier muss der Kotflügel angehoben und die Gummitülle auf die Halterung (Pfeil) aufgesteckt werden.
Jetzt ist das gesamte Frontpanel frei und kann etwas vom Roadster abgenommen werden. Um es komplett zu lösen, muss man aber noch die Anschlusskabel der Blinker und Nebelscheinwerfer abstecken. Die Anschlüsse der seitlichen Blinker und der Standlichter haben Bajonettverschlüsse, d.h. die grauen Stecker müssen um 90 Grad gedreht werden, dann kann man die Stecker herausziehen. Die Anschlüsse der vorderen Blinker sind nur eingesteckt und werden durch eine Plastiklasche gesichert, die man mit der Hand anheben und lösen kann.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Frontschürze >