Hochtöner wechseln

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Hochtöner wechseln:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Plastikkarte
- Schraubenzieher
- Dremel
Roadster mit Soundpaket haben 2 Hochtöner unter den seitlichen Lüftungsgittern an der Frontscheibe. Sie sind nicht besonders hochwertig und werden daher von Vielen ausgetauscht.
Sie besitzen einen angelöteten Kondensator, der die Frequenzen filtert, wenn man ein Fremdradio ohne eingebauten Filter, oder das Smart-Navi nutzt. Das Roadster-Radio (Five) besitzt eingebaute Frequenzfilter, die allerdings nur im „SOUND ON“-Modus aktiv sind. Im „SOUND OFF“-Modus werden nur die zwei Ausgänge zu den Türlautsprechern bedient (dann allerdings ungefiltert!).
Um die Lüftungsgitter vor der Scheibe zu entfernen, verwendet man am besten einen Plastikspachtel oder eine Plastikkarte. Diese/n zuerst mittig unter das Abdeckgitter drücken und dann, an der Kante entlang, Richtung Fahrzeugmitte schieben. Das Gitter clipt aus und kann sehr einfach abgenommen werden.
Die kleinen Hochtöner sitzen jeweils außen und sind an zwei Plastikstege angeclipt. Hier müssen sie mit etwas Kraft ausgeclipt werden.
Neue Höchtöner passen nicht an die Originalclips des Smart-Systems. Sie müssen also anders befestigt werden. Die meisten Umrüster, haben ihre neuen Hochtöner hier einfach mit Silikon festgeklebt. Bekannt sind auch Umrüstungen, bei denen die neuen Hochtöner in die Vertiefungen unter den Abdeckgittern gelegt wurden. Bei dieser Lösung sollte aber mit Schaumstoff o.ä. gearbeitet werden, um ein Klappern der losen Hochtöner zu vermeiden.
Da die Original-Platzierung der Smart-Hochtöner nicht optimal ist, werden Hochtöner teilweise auch komplett neu platziert. Eine optimale Hochtöner-Platzierung wäre so weit wie möglich vorne und so weit wie möglich rechts und links. Weiterhin sollten sie auf Fahrer und Beifahrer, oder die Fahrzeugmitte ausgerichtet sein.
Daher werden neue Hochtöner meist in den A-Säulen platziert. Die Kunststoff-Verkleidungen der A-Säulen sind mit zwei Plastik-Stiften befestigt. Man sollte nicht versuchen sie mit scharfen Gegenständen o.ä. herauszuhebeln, da sie sehr leicht brechen. Besser ist es, die komplette A-Säulen-Verkleidung von oben her abzuziehen. Es ist etwas schwierig sie am oberen Ende zu greifen zu bekommen, aber es geht. Die zwei Plastik-Stifte sichert man am besten mit etwas Klebeband an der Verkleidung, damit sie nicht umherfliegen.
Nun sollte man sich mit einem Glas o.ä. Gegenstand, der den Durchmesser des inneren Kerns des neuen Hochtöners hat, einen Kreis vorzeichnen und das Loch mit einem Dremel o.ä. ausfräsen.
Jetzt die Hochtöner in die Löcher der A-Säulen-Verkleidungen einsetzen und festschrauben. Evtl. müssen die Schrauben noch abgeflext oder abgeklebt werden, um Beschädigungen an den Anschlusskabeln zu vermeiden. Die Kabel Richtung Radio verlegen und die Verkleidungen wieder einsetzen.
Wer die Seitenholmblenden nicht ausbauen und zerschneiden will, kann als Alternative auch Aufbaugehäuse (im nächsten Bild z.B. von Helix) verwenden. Diese werden mit entsprechenden Kraftklebern befestigt, oder mit Schrauben direkt in den Kunststoff des Armaturenbrettes geschraubt. Die Kabel von den Originalhochtönern werden einfach ein Stück verlängert und hinter die Armaturenbrettblende verlegt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Hochtöner wechseln >