Sitzbezüge

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Sitzbezüge:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- Schlitzschraubendreher (groß)
- Seitenschneider
- Flachzange oder Kombizange
Schritt 1:
Entfernen Sie die Sitze aus dem Auto (siehe Ausbau/Einbau von Teilen: Sitze!).
Schritt 2:
Mit dem Schraubendreher lösen Sie vorsichtig alle Clipse von den Kopfstützen und den Lehnenbezügen (Clipse befinden sich zwischen dem Metall und dem Bezugsmaterial!).

Schritt 3:
Nachdem alle Clipse lose sind, entfernen Sie die Polsterteile von Kopfstütze und Lehne zusammen mit den Bezügen von der Metallstruktur und legen diese zur Seite.

Schritt 4:
Lösen Sie die Bezugsleiste vom Sitzbezug auf der Unterseite der Sitzwanne und stülpen den vorderen Teil des Sitzbezuges nach oben. Als nächstes lösen Sie die Bezugsleiste auf der Rückseite bzw. hinten auf der Innenseite der Lehnenbeschläge. Jetzt können Sie das Sitzteil aus der Metallwanne entfernen.

Schritt 5:
Mit dem Seitenschneider lösen Sie nun alle Metallklammern auf der Rückseite der Kopfstütze und auf der Innenseite der Schaumteile von Sitz und Lehne. Jetzt können Sie die Bezüge von den Schaumteilen trennen.

Schritt 6:
Nachdem Sie die Bezüge demontiert haben, entfernen Sie die weißen und schwarzen Clipse aus den alten Bezügen und bringen diese sofort in die neuen Bezüge ein, damit keine Verwechslungen entstehen können.

Schritt 7:
Legen Sie die neuen Bezüge auf die Schaumteile auf und beginnen Sie nun an den Querleisten, die Bezüge mit den Klammern zu befestigen. Nach den Querleisten folgen die Längsleisten.

Schritt 8:
Wenn alle Bezüge angeklammert sind, legen Sie die bezogenen Schaumteile wieder in den Metallrahmen ein und befestigen diese wieder an den vorgegebenen Punkten (Clipse und Profile).
Beim Sitz zuerst die lange Plastikschiene hinten unter der Rückenlehne einhängen,die macht sonst später Probleme. Dann folgen die Plastikklemmen an den Seiten, hinten unter dem Sitz. Die Profilschiene vorne am Sitz, beginnend nach beiden Seiten hin, nach innen umklappen und unter nochmaligem Umklappen in die Befestigungsschiene am Sitz eindrücken. An der Rückenlehne auch den Bezug, an den Laschen unten, von hinten einhängen und die Laschen dann umbiegen.

Der Zeitaufwand für einen Sitz komplett beträgt ca. 3-4 Stunden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Sitzbezüge >