Geräusche vom Beifahrer-Fußraum / Laub in der Lüftung

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Geräusche vom Beifahrerfußraum / Laub in der Lüftung:
Wenn seltsame raschelnde, pfeifende Geräusche aus dem Bereich des Beifahrerfußraumes zu hören sind, liegt das evtl. an Laub, das in die Lüftung des Roadsters gelangt ist. Teilweise rieselt dann auch schon einmal Laub von oben in den Beifahrerfußraum.
Um den Roadster wieder Laubfrei zu machen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Umluft/Zuluft-Klappe:
Wenn man sich kopfüber in den Beifahrerfußraum legt und gerade nach oben schaut, sieht man ein großes Plastikgitter. Dies ist die Umluft-Zuluft-Klappe. Hier ist die erste Möglichkeit für Laub im Lüftungssystem. Zum Öffnen der Klappe hinter dem Gitter, muss man den linken Lüftungsregler auf Umluft stellen. Vorhandenes Laub muss hier aufwendig herausgefummelt werden!

2. Pollenfilter-Klappe:
Ebenfalls im Beifahrerfußraum versteckt, ist die Klappe für den Einsatz des Pollenfilters. Von der eben beschriebenen Umluft/Zuluft-Klappe weiter nach links vorne gegangen, ist eine geschlossene Gitterklappe von ca. 5x14cm Größe zu sehen. Sie ist durch einen Clipverschluß gesichert und kann leicht geöffnet werden. Auch hier sammelt sich manchmal Laub.
Wenn man die Klappe öffnet und kein Pollenfilter verbaut ist, kann es sein, das Laub direkt herausfällt. Ansonsten zuerst den Pollenfilter entfernen (einfach herausziehen!).
Eine zweite Möglichkeit hier, ist es mit dünnen Händen nach oben rechts zu fassen (ACHTUNG: Zündung aus!). Hier befindet sich der Lüftungs-Ventilator. Blätter, die im runden Ventilator liegen, machen sehr viel Krach!

3. Lüftungs-Ablauf:
Die tiefste Stelle des Lüftungssystems ist der Lüftungs-Ablauf. Dement-sprechend können sich auch hier Blätter und Dreck sammeln. Wenn man die Frontkofferraum-Wanne ausbaut, findet man den Lüftungs-Ablauf links unten an der Spritzwand. Das Verschlussgummi kann einfach beiseite geschoben werden.

4. Ansaugöffnung der Lüftung:
Die letzte und gleichzeitig aufwendigste Möglichkeit, Laub aus dem Lüftungssystem zu entfernen ist die Ansaugöffnung des Lüftungssystems. Um hier ran zu kommen, muss die Kunststoff-Abdeckung unter den Scheibenwischern entfernt werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Kunststoffabdeckung-Scheibenwischer).

Wenn man von oben in die Öffnung schaut, sieht man ganz unten den Lüftungs-Ablauf. Mit dünnen Händen nach hinten rechts gegriffen (ACHTUNG: Zündung aus!), gelangt man an die andere Seite des Lüftungs-Ventilators. Blätter, die im runden Ventilator liegen, machen sehr viel Krach!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Geräusche vom Beifahrer-Fußraum / Laub in der Lüftung >