Softtop-Fernbedienung

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen
Softtop-Fernbedienung:
Viele wünschen sich die Funktion, dass Softtop per Schlüsselfernbedienung öffnen zu können - eine Funktion die vom Werk aus nur auf 2005er Roadster-Modellen verfügbar ist (nicht zwingend Brabus oder Brabus Exclusive). Es handelt sich um eine reine Softwarefunktion, die im SAM aktiviert sein muss. Weitere Hardware ist hierfür nicht erforderlich.
Leider bietet Smart bzw. Brabus die Funktion nicht als kostenpflichtiges Update. Es gäbe sicher einen größeren Kreis von Kunden dafür.
Es gibt allerdings die Möglichkeit mit einem Trick die Softtop-Funktion auch in jedem anderen Roadster zu aktivieren:
Zuerst wird mit der StarDiagnosis eine manuelle Identifikation der Fahrgestellnummer gemacht. Dabei gibt man die Fahrgestellnummer eines 2005er Roadsters ein, der die Softtop-Funktion besitzt (anstelle der eigenen Fahrgestellnummer!). Dann wird das SAM auf die neueste Softwareversion 2005 geflasht (ein Update aufgespielt). Eine Vorgang von insgesamt 10 Minuten.
Sollte die StarDiagnosis bei dem Vorgang eine Fehlermeldung ausgeben (Software-Rauswurf), muss er eventuell mehrfach wiederholt werden. Bei manchen Roadstern waren bis zu 5 Versuche notwendig. Die Aussage das neueste StarDiagnosis-Geräte oder deren Software-Versionen nicht mehr in der Lage sind, dieses Update zu machen, ist falsch!
Man muss nur ein Smart Center finden, das bereit ist dies zu tun, denn offiziell ist es ihnen nicht erlaubt.
WICHTIG:
Die Fahrgestellnummer (FIN) des SAM wird bei diesem Vorgang nicht geändert. Würde dies passieren, würden die verschiedenen Steuergeräte im Roadster nicht mehr kommunizieren können und der Roadster wäre nicht mehr fahrbereit. Alle Steuergeräte im Roadster müssen die selbe FIN besitzen. Dem SAM wird mit der fremden FIN nur die Software eines anderen Fahrzeugs aufgespielt!
Aussagen die falsch sind:
- Man benötigt eine andere Platine im SAM!
- Das SAM lässt sich nicht updaten, nur das MEG!
- Danach hat man keine ComingHome-Funktion mehr!
- Danach ist ein Software-Tuning nicht mehr vorhanden / überschrieben!
- Es muss erst ein Steuergerät in Version 13 verbaut werden!
- Manuelle Eingabe der FIN funktioniert nicht, da sie nicht zum SAM passt!
- Mit jeder FIN kann nur ein Update gemacht werden!
Bei Problemen könnte man auch jederzeit wieder seinen alten Softwarestand aufspielen lassen. Dazu wird die originale FIN des Roadster in die StarDiagnosis eingegeben und automatisch die dazugehörige Software aufgespielt.
Funktionen:
- Der Roadster wird durch einmaliges drücken der Auf-Taste / Zu-Taste normal auf- und zugeschlossen (Die ComingHome-Funktion wird nicht beeinträchtigt!).
- Durch zweimaliges Drücken der Auf-Taste öffnet sich das Softtop automatisch (Die ComingHome-Funktion wird nicht beeinträchtigt!).
- Durch einmaliges Drücken auf den Softtop-Taster im Roadster öffnet das Softtop vollständig.
Das Schließen des Softtops ist aus Sicherheitsgründen nicht über die Schlüsselfernbedienung möglich. Das Softtop wird wie bisher über den Softtop-Taster im Roadster geschlossen (gedrückt halten!).
Werden mit der fahrzeugfremden FIN zusätzliche Funktionen freigeschaltet?
Hinter jeder FIN steht in der Smart Datenbank ein Roadster mit entsprechender Ausstattung. Diese Ausstattung wird dann auf den eigenen Roadster aufgespielt. Wenn der Wagen mit dieser FIN zum Beispiel Tagesfahrlicht hat, wird dieses auch mit aufgespielt. Die Tagesfahrlicht-Funktion funktioniert übrigens auch in Roadstern ohne einen Lichtsensor!
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass man sich vergewissern sollte ob das Fahrzeug, das einem die FIN leiht, auch die Funktionen unterstützt, die man selber im Fahrzeug hat. Nicht das nach dem Softwareupdate die Softtop-Fernbedienung zwar funktioniert, der Tempomat dafür aber nicht mehr!
Positiv getestete Fahrgestellnummer:
- WME4523371L040518
Eventuell müssen die Fahrzeugschlüssel neu angelernt werden (nicht immer!). Daher sollte man beide Schlüssel zur Umprogrammierung mitnehmen!
--------------------------------------------------------------------------------------
Mittlerweile gibt es im Zubehörhandel auch eine Nachrüstlösung. Das Automatik-Softtop Modul wird über die Internetseite „www.smartes-dach.de“ vertrieben. Es handelt sich um ein Elektronik-Modul, welches es ermöglich mit der Originalfernbedienung des Roadsters das Softtop zu öffnen und schließen. Einbau und Infos sind HIER beschrieben!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Deaktivieren / Aktivieren >
- Softtop-Fernbedienung >