Leitungsträger Unterboden

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Leitungsträger Unterboden:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- kleiner Schraubenzieher
- 20er Torx-Bit
- 30er Torx-Bit
- 10er Nuss / Ratsche / kleine Verlängerung
- Spitzzange
- Auffahrrampen oder Hebebühnen erleichtern den Ausbau!
Zuerst den Unterboden demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Unterboden!).
Die Kühlmittelleitungen, das Stromkabel von der Lichtmaschine, die Unterdruckleitung für den Bremskraftverstärker und die hinteren Bremsleitungen verlaufen am Unterboden entlang und werden von 3 Leitungsträgern dort gehalten. Um diese zu lösen müssen jeweils 2 Schrauben entfernt werden (10er Nuss).
Nun sind die Leitungen vom Unterboden gelöst. Die Bremsleitungen, die Unterdruckleitung und das Stromkabel von der Lichtmaschine können einfach nach oben ausgeclipt werden. Die Kühlmittelleitungen sind allerdings fest in den Leitungsträgern verschraubt.
Um sie zu lösen müssen die Aluminiumrohre vorne und hinten von den Gummischläuchen gelöst werden. Die Schellen an den Schläuchen öffnen und die Schläuche abziehen. Die Verschlüsse sind mit einem Schraubenzieher oder einer Spitzzange aufzuhebeln. Auslaufendes Kühlmittel auffangen!
Nun können die Rohrleitungen zusammen mit den 3 Leitungsträgern abgenommen werden. Zum Öffnen der Leitungsträger werden nun die jeweils zwei Schrauben (30er Torx-Bit) gelöst, die von oben in die Leitungsträger geschraubt sind.
Anschließend können die Aluminiumrohre einzeln entnommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Leitungsträger Unterboden >