Scheibenwischerarme

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Scheibenwischerarme:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 13er Schlüssel oder Nuss
- kleiner Schraubenzieher
- evtl. Hilfsmittel zum Hebeln
Zuerst werden die Plastikkappen, die die Befestigung der Scheibenwischerarme abdecken, abgenommen. Dazu die Kappen mit einem kleinen Schraubenzieher leicht anheben. Nun schaut man auf die Befestigungsmuttern der Arme. Sie sitzen recht fest und müssen mit einem 13er Schlüssel / Nuss gelöst werden.
Unter den Muttern sitzen dünne Scheiben – diese gut aufheben, damit sie beim Einbau nicht fehlen.
Die Scheibenwischerarme sitzen meist sehr fest auf dem Gestänge. Etwas Rostlöser o.ä. kann hier vielleicht helfen. Mit starkem Zug, müssen sie abgezogen werden. Evtl. mit einem Hilfsmittel zur Unterstützung hebeln - aber Vorsicht: Das Plastik der Abdeckung unter den Scheibenwischern ist extrem kratzeranfällig!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Scheibenwischerarme >