Türöffner (außen)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türöffner (außen):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst muss das hintere Türdreieck demontiert werden (siehe Ausbau/Einbau von Teilen: Türdreieck (hinten)!).
Ist das äußere Türdreieck entfernt, sieht man überhalb des äußeren Türöffners eine Schraube (25er Torx-Bit). Sie muss entfernt werden.
Dann kann man den Türöffner nach hinten oben herausnehmen. Da der Bowdenzug des Öffnungsmechanismus noch am Türöffner sitzt, muss man ihn etwas hin und her bewegen, um den Türöffner aus seinem Sitz zu bekommen.
Als nächstes muss der Öffnungsmechanismus aus dem Türöffner ausgebaut werden, um diesen dann abnehmen zu können.
Dazu mit einem kleinen Schraubenzieher an der oben markierten Stelle den Mechanismus aus seinem Sitz hebeln. Wenn er gelöst ist, kann man ihn nach oben herausnehmen.
Jetzt sitzt der Öffnungsmechanismus nur noch am inneren Teil des Türgriffes und muss dort ausgehakt werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türöffner (außen) >