Doppel-DIN im Roadster

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Doppel-DIN im Roadster:

Um ein Doppel-DIN Gerät im Roadster zu verbauen, muss die gesamte obere Mittelkonsole frei gemacht werden. Dies bedeutet, dass man den Bordcomputer oder die Schalterleiste (je nach Innenausstattung) ausbauen muss. Auf den Bordcomputer wird man verzichten müssen. Für die Schalterleiste gibt es einen Einbaurahmen für die untere Mittelkonsole. Sind beide Teile ausgebaut, ist der Einschub groß genug für ein Doppel-DIN Gerät - Leider aber auch nicht DIN, denn insgesamt ist der Schacht ca. 1 cm zu hoch.

Da Doppel-Din-Geräte sehr viele Anschlusskabel besitzen und der Einbauschacht nicht besonders tief ist, muss die Bodenplatte des Schachts nach hinten etwas ausgeschnitten werden (Bild unten rechts). Dies ist sehr aufwendig, da man den Schacht nicht herausnehmen kann. Hier muss man vorsichtig Stück für Stück mit einem Dremel mit Handaufsatz arbeiten. Relativ gut funktioniert auch ein Wegschmelzen des Plastiks mit einer Lötpistole.
Um den Einschubrahmen für das Doppel-DIN Gerät zu befestigen, kann man sich mit kleinen Schrauben behelfen, die rechts, links und unten in den Kunststoff geschraubt werden. Nun kann das Gerät eingesetzt werden. Die vielen Kabel legt man dabei durch das ausgeschnittene Loch nach unten. Sie müssen später in der unteren Mittelkonsole und unter dem Armaturenbrett versteckt werden.
Ein weiteres Problem ist, dass es keine Doppel-DIN Blenden für den Roadster gibt. Alle Abdeckungen der Mittelkonsole im Roadster sind gerundet. Zusätzlich ist die Mittelkonsole rechts und links des Einbauschachts leicht konisch verlaufend. Hier muss man sich selber behelfen und benötigt dafür einiges an Bastelgeschick.
Hier das Beispiel einer Selbstbau-Blende. Sie besteht aus einem alten Radio (oberes Teil) und einem Bordcomputer (unteres Teil). Beide wurden passend zurecht geschnitten und mit GFK, Harz, Pattex-Powerknete und Fimo-Masse verbunden und angepasst. Zur Lackierung im passenden Innenraum-Farbton siehe das Thema Allgemeine Informationen: Farbcodes / Lackieren.
Das Ergebnis eines solchen Umbaus kann sich sehen lassen. Man sollte sich allerdings auf viele Arbeitsstunden und sehr viel Bastelei einstellen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Doppel-DIN im Roadster >