Mittelkonsole (vorne)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Mittelkonsole (vorne):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er + 27er/30er Torx-Bit
Zuerst alle Einbauten entfernen/lösen. Ablagefächer einfach nach vorne herausziehen. Schubladen (CD, Aschenbecher) herausnehmen. Dazu hinter die einzelnen Laden fassen und an der jeweiligen Lade, die hinten horizontal verlaufende, weiche Plastikverstrebung nach vorne ziehen (und gezogen halten!). Dann die Lade nach vorne herausziehen. Sollte das Tasterfeld in die Mittelkonsole eingebaut sein (Roadster mit Bordcomputer!), dieses durch herausziehen lösen.
Nun die Abdeckblende nach vorne herausclipsen. Dazu greift man unten rechts und links die Blende und zieht den unteren Teil gerade nach vorne ab. Danach den oberen Teil unter dem Bordcomputer/Tasterfeld herausziehen.
Jetzt die Schraube oberhalb des Zigarettenanzünders entfernen (20er Torx-Bit), die Kabelverbindung zum Zigarettenanzünder lösen und herausnehmen.
Nun die zwei Schrauben im leeren Schubladenschacht entfernen (27er oder manchmal 30er Torx-Bit).
Zum Trennen der Mittelkonsole, wird die rechte Hälfte nach vorne gezogen. Dann kann man die Teile nach links und rechts entfernen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Mittelkonsole (vorne) >