Scheinwerfer / Fernlicht

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Beleuchtung
Scheinwerfer / Fernlicht (Ausbau / Wechsel):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
Zuerst die Scheinwerferabdeckung ausbauen, siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Scheinwerferabdeckung!
Nun wird die Scheinwerferhalterung mit 5 weiteren Schrauben gelöst. Danach kann man sie sehr leicht abheben und hat Zugriff auf die Rückseite. Werden die Scheinwerfer lediglich für den Ausbau der Frontschürze gelöst, so können sie in den vorderen Kofferraum gelegt werden. Die Kabel sind lang genug und müssen dann nicht gelöst werden.
Die Gummikappen der Scheinwerfer (Schutz vor Feuchtigkeit!), können einfach abgezogen werden. Nun sieht man die Lampenfassung, die mit zwei Metallbügeln gehalten wird.
Zum Öffnen der Metallbügel, diese einfach etwas zusammendrücken. Jetzt können die Lampenfassungen aus den Scheinwerfern genommen werden. ACHTUNG: Das Birnenglas sollte nicht mit den bloßen Händen, sondern immer mit einem Tuch gefasst werden!
Beides (Abblendlicht/Fernlicht) sind weiße Lampen vom Typ H7 auf einem PX26d Sockel, mit 55Watt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Beleuchtung >
- Scheinwerfer / Fernlicht >