Roadster-Radios von Smart

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Roadster-Radios von Smart:
Es gibt für den Roadster 3 Radio-Varianten von Smart. Es sind allesamt Grundig-Geräte.
An die Smart-Radios sind standardmäßig zwei Lautsprecher angeschlossen (in den Türen rechts und links). Als Zusatzoption gibt es das Smart-Soundpaket. Es beinhaltet zwei zusätzliche Hochtöner, die unter den Lüftungsgittern der Frontscheibe sitzen. Die Smart-Radios One und Five besitzen eingebaute Frequenzweichen. Im Normalzustand werden die Türlautsprecher ohne Frequenzweichen angesteuert. Für den Betrieb des Soundsystems kann man dieses an den Radios aktivieren (siehe Deaktivieren/Aktivieren von Funktionen: Soundpaket!). Nun werden alle 4 Lautsprecher über die eingebauten Frequenzweichen angesteuert.
Das Radio Navigator besitzt keine eingebauten Frequenzweichen. Das Soundsystem kann hier aber ebenfalls betrieben werden, da die Hochtöner des Soundpakets angesetzte Kondensatoren zum filtern besitzen. Diese schützen die Hochtöner vor tiefen Frequenzen – auch beim Anschluss von Fremdradios, ohne eingebaute Frequenzweichen!
Beim Betrieb des Soundpakets mit einem der originalen Smart-Radios One oder Five, erhalten die Hochtöner aber somit auch ein „doppelt gefiltertes“ Signal (1x Frequenzweiche des Radios + 1x Kondensator am Hochtöner!). Dabei dämpfen die Kondensatoren an den Hochtönern die Hochtöne enorm. Für diesen Fall sollte man eine Umgehung der Hochtöner-Kondensatoren in Betracht ziehen.

Ebenfalls als Zusatzoption gibt es einen 6fach-CD-Wechsler von Grundig, der hinter dem Fahrersitz montiert wird. Er kann mit den Smart-Radios One und Five gesteuert werden. Das Radio Navigator kann den CD-Wechsler nicht steuern!

Für den Einbau von DIN- Fremdradios in den Roadster gibt es solche Einbau-Rahmen im Zubehörhandel (ca. 10,- €). Die Blende passt farblich perfekt zum Roadster-Innenraum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weitere Infos zum Smart-Radio "Navigator":
Software und Karten:
Die Geräte (Modell-Nummer: BE6040) arbeiten mit der Software „Audio 30 APS“ und werden u.a. in der Mercedes A-, C-, CLK-, E-, M-, SLK- (bis Mitte 2004) und in der G-Klasse (bis 07/2006) sowie Sprinter und LKW eingesetzt. Derzeit gibt es für das Becker-Gerät die Version 9.0. Es gibt CDs für Deutschland und Europa. Es gibt zusätzlich eine Stimmen & Dialekte-CD und CDs mit Sonderzielen.
Bedienungsanleitung:
Das Gerät hat eine eigene Bedienungsanleitung (Stand 07/2004), die bei Smart separat erhältlich ist (Teilenummer 001 2588 V002, ca. 16 Euro).
Code-Verlust:
Der Code besteht aus fünf Ziffern, beispielsweise 12345.
Bei verlorenem Code besteht die Möglichkeit, sich den Code ermitteln zu lassen. Ansprechpartner im Auftrag von Harman/Becker ist die Firma EWB Elektronik, Trifelsstraße 1b, 76751 Jockgrim, Tel: 07271-132210, Fax: 07271-132222, Email: wolfbrendle@t-online-de. Dort kann man ein Schreiben anfordern, mit dem man einen Codeermittlungsauftrag stellt. Hierzu muss man die Modell- und Seriennummer angeben und bestätigen, dass das Gerät rechtmäßig erworben wurde.
Die Kosten sind abhängig davon, ob man die Mitteilung per Vorabüberweisung oder Nachnahme bezahlt, ob man eine neue Codekarte haben will oder nicht (Stand 2007: 22,02 – 40,50 Euro). Bei Vorabüberweisung kann man den Überweisungsbeleg faxen und erhält kurze Zeit später den ermittelten Code. Es empfiehlt sich, sich den Code per Fax mitteilen zu lassen, um zukünftig etwas in den Unterlagen zu haben.
Kalibrieren und Reifengröße:
Die Reifengröße darf nicht eingestellt werden, da dies zum Verlust der Kalibrierungsinformation führt! Die notwendigen Daten sind bereits eingegeben. Allerdings kann man andere Werte eingeben. Wer das getan hat – weil die Neugier zu groß war oder der Warnhinweis im Handbuch (DE-61) übersehen wurde - kann das Gerät folgendermaßen neu kalibrieren:
⁃ NAV-Taste drücken
⁃ mit dem rechten Drehregler die Adresseingabe anwählen und durch Druck auf den Drehregler bestätigen
⁃ Funktionstaste 2 (Taste für Senderspeicher) drücken und gedrückt halten
⁃ Funktionstaste 7 drücken und beide Tasten loslassen
⁃ Funktionstaste 2 (KAL) drücken
⁃ Menüpunkt „Autokalibrierung“ auswählen -> „Bisherige Kalibrierung löschen“ mit „JA“ bestätigen
⁃ Kalibrierungsfahrt durchführen

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Roadster-Radios von Smart >