Heckgitter (Umbau / Selbstbau)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Heckgitter (Umbau / Selbstbau):
Da die Heckgitter des Roadsters ja Blender sind, sind viele Besitzer nicht zufrieden mit ihnen. Der Wunsch nach echten Gittern kann auf verschiedene Weisen erfüllt werden.
Zuerst müssen die Heckgitter ausgebaut werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Heckgitter).

1. Umschleifen / Fräsen der Originaleinsätze
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Schleifmaschine / Oberfräse
Mit der Schleifmaschine die ausgebauten Gitter von der Rückseite her abschleifen. Das Material erst einmal grob abschleifen und anschließend mit z.B. 100er Papier fein bis auf die Gitterstreben runterschleifen.

Selbst kleinste Ecken sehen so sehr gut und nicht ausgefranst aus (Gegenüber einer Bearbeitung mit einem Dremel o.ä.!). So entstehen auch keine Kratzspuren auf den Gittern.
Mit einer Oberfräse mit Tiefenanschlag lässt sich ebenfalls ganz schnell ein sauberes Ergebnis erzielen. Dazu den Tiefenanschlag so einstellen, dass er gerade das Material bis zu den Stegen abnimmt. Dann alles vorsichtig herausfräsen. An der Befestigungsschraube links und recht ein Holz unterlegen damit man an der Erhöhung nicht hängen bleibt. Nach dem Herausfräsen übrige Reste mit einem scharfen Messer entfernen.

2. Alugitter zuschneiden und einsetzen

Benötigtes Material/Werkzeug:
- Seitenschneider
- 2 Gitter (41,2 x 12,5cm); ca. 5,00 € im Zubehörhandel!
Zuerst auf die rechteckigen Grobmaße zuschneiden (41,2 x 12,5cm bei Roadstern ohne Doppelrohr-Auspuff mittig!) und dann die Aussparungen für die Clips einschneiden. Mit einem Seitenschneider geht das recht einfach.
Die Gitter von innen nach außen einschieben und an den originalen Befestigungen einclipsen. Am besten ist, wenn die zugeschnittenen Gitter ein klein wenig größer als die Clipabstände sind. So kann man sie fest einrasten. Schrauben wieder eindrehen - fertig.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Heckgitter (Umbau / Selbstbau) >