Softtop ist sehr laut

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Probleme

Softtop ist sehr laut:

Wer kennt das Problem nicht, ab 140 km/h wird es im Roady unangenehm laut. Das Softtop scheint nicht richtig dicht zu sein!
Abhilfe könnte eine Justierung des Daches bringen - oder genauer, eine Einstellung der Dachholm-Aufnahmen in den A-Säulen. Dazu das Softtop öffnen und die Dachholme entfernen.
Jetzt die Schrauben in den Sonnenblenden rechts und links entfernen (25er Torx-Bit). Dann die Befestigungsstifte in den Abdeckungen links und rechts durch vorsichtiges Herunterziehen der Abdeckung entfernen.
Wenn man die Abdeckungen außen etwas herunterzieht, kann man je Seite die zwei Schrauben der Dachholm-Aufnahme sehen. Diese Schrauben lösen (30er Torx-Bit) und die Dachholm-Aufnahme (Loch) fest nach unten ziehen. In dieser Position die untere Schraube etwas andrehen. Dann den Halter (oben an der Rolle!) waagerecht ausrichten und die obere Schraube fest anziehen. Nun auch die untere Schraube wieder ganz festziehen.
Nach dem Zusammenbau sollte das Softtop beim Schließen straff über die Gummilippe an der Frontscheibe rutschen und die Oberkante des Softtops sollte etwas tiefer sein, als die Oberkante der Frontscheibe. So sollten die Windgeräusche beim Fahren stark gemindert sein.
Wenn das Einstellen nichts hilft, kann man auch eine Zusatzdichtung am Softtop anbringen:
Im Baumarkt gibt es „tesaMoll E-Pofil-Gummidichtung“ zu kaufen (ca. 5,- EUR für 6m). Dieses, wie auf dem zweiten Bild unten, auf die vordere Außenkante des Softtops kleben.

Die Fläche am besten vorher mit Waschbenzin reinigen und das Band mehrfach gut andrücken. Das Softtop schließen und mindestens 12 Stunden nicht mehr öffnen (das Band hält anschließend besser).
Auch so kann man die Windgeräusche deutlich verringern.
Das tesaMoll E-Profil ist laut Angaben für Spalten von 1-3,5mm geeignet. Ist der Abstand zwischen Dachrahmen und Dach aber zu groß, muss man das tesaMoll P-Profil nehmen. Es ist für Spalten von 2-5mm geeignet. Also je nach Toleranzen E oder P-Profil wählen.
Wen die braune Farbe des Profilgummis stört, muss sich eventuell mit einem Edding o.ä. behelfen. Vergleichbare Dämmstoffe in schwarzer Farbe sind noch nicht bekannt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Probleme >
- Softtop ist sehr laut >