Mittelkonsole (Sitze)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Mittelkonsole (Sitze):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst muss der Schaltknauf entfernt werden (siehe Ausbau/Einbau von Teilen: Schaltknauf!). Nun mit einem Schraubenzieher den Verschlussstopfen in der Vertiefung der Mittelkonsole abhebeln. Darunter ist eine Schraube (20er Torx-Bit), die herausgeschraubt werden muss.
Nun an der hinteren Spitze die Verstrebung entnehmen, indem sie nach hinten abgezogen wird.
Sind elektrisch verstellbare Spiegel verbaut, muss noch das kleine Schaltmodul entfernt werden. Dazu zuerst den Schalter mit dem Schraubenzieher heraushebeln. Der Stecker auf der Unterseite ist eingeklickt und wird ebenfalls am besten mit Hilfe des Schraubenziehers gelöst.
Nun kann die Mittelkonsole abgenommen werden. Dazu zuerst etwas nach vorne schieben und dann nach oben abnehmen.
Wenn man nun noch die Schaltstockblende nach oben abzieht, ist die komplette Sedrive-Unit freigelegt.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Mittelkonsole (Sitze) >