Kupplungsaktuator nachjustieren

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einstellen / Wartung
Kupplungsaktuator nachjustieren:

Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Nuss
- kleine Verlängerung
- Knarre
Zum manuellen Einstellen des Aktuators muss der Roadster angehoben werden (z.B. Mietwerkstatt oder Auffahrrampen!). Der Aktuator sitzt links neben der Kupplung. Er ist mit 3 Torx-Schrauben befestigt, die gelöst werden müssen (nur Lösen nicht Herausschrauben!).
Nun wird der Aktuator ganz zurück gezogen und anschließend mit sanftem Druck in Richtung Kupplung führen, bis ein deutlicher Widerstand zu spüren ist. Den Druck wegnehmen, ohne die Position des Aktuators zu verändern und die Torx-Schrauben wieder anziehen.
Der Aktuator ist nun spielfrei und ohne Vorspannung eingestellt!

Themen zum Kupplungsaktuator:
- Was ist was? Kupplungsaktuator
- Probleme: Quietschen / Knarzen bei Zündung an / aus

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einstellen / Wartung >
- Kupplungsaktuator nachjustieren >