Motor nachlaufen lassen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Allgemeine Informationen
Motor nachlaufen lassen:
Bei Touren und Treffen sieht man immer wieder, dass Fahrer ihre Motoren noch einige Zeit nachlaufen lassen. Warum tun sie dieses?
Gerade bei Touren werden die Motoren manches Mal recht lange auf Volllast und mit hohen Drehzahlen gefahren. Das beansprucht den Motor des Roadsters sehr stark, was ihn und auch das Motoröl sehr heiß werden lässt. Wenn man den Motor in diesem Zustand einfach ausmacht, kann die Hitze zu einer Beschädigung z.B. des Turboladers führen. Der Turbo und das Öl sollen durch das Nachlaufen lassen wieder abgekühlt werden.
Grundsätzlich ist es besser die letzten Kilometer einer Volllastfahrt einfach moderat und ruhig zu fahren, da der Motor noch sehr heiß ist, der Öldruck durch den Leerlauf aber absinkt und der Motor so nicht mehr richtig gekühlt wird. Nach Auto- und Motorradrennen gibt es immer eine Auslaufrunde. Sie dient insbesondere dem kontrollierten Abkühlen der Aggregate. Man sollte dem Motor also vor der Tankpause o.ä. eine Abkühlrunde von ein paar Kilometern gönnen oder den Motor im plötzlich auftauchenden Stau noch zwei bis drei Minuten auf leicht erhöhter Drehzahl halten, bis er innerlich abgekühlt ist.
Wenn dies bei Tourenstopps / Tankstopps nicht möglich ist, hilft dann zumindest das Nachlaufen lassen des Motors im Stand für 1-2 Minuten.

Besitzer einer X-Gauge (OBD-Auslesegerät) können im Gerätemenü eine Turbonachlaufzeit von 0 – 240 Sekunden einstellen. Die eingestellte Zeit wird dann rückwärtslaufend angezeigt, sobald der Roadster angehalten wird!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Allg. Informationen >
- Motor nachlaufen lassen >