Scheinwerferabdeckungen

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Scheinwerferabdeckungen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 25er Torx-Bit (Baujahr: bis Okt. 2003)
- 20er Torx-Bit (Baujahr: ab Nov. 2003)
Zuerst die zwei Torx-Schrauben lösen, die auf dem linken Bild gekennzeichnet sind. Danach die Abdeckung ganz oben an der Spitze fassen und mit sanfter Gewalt nach vorne abziehen. Nach kurzem Knallen löst sie sich, was sich schlimmer anhört als es ist. Schuld sind die zwei längliche Kunststoffnasen (Bild rechts unten).
Die Abdeckung beim Abziehen nicht zur Außenseite hin verbiegen, ansonsten könnte die Abdeckung brechen.
Ersatzteile gibt es im Smart Center für ca. 25 bis 30 EUR.
Scheinwerferabdeckung links (schwarz): Q0009216 V009 CC0A 00
Scheinwerferabdeckung rechts (schwarz): Q0009277 V009 CC0A 00
Scheinwerferabdeckung links (silbergrau): Q0009216 V009 E0A0 00
Scheinwerferabdeckung rechts (silbergrau): Q0009277 V009 E0A0 00
Für den nächsten Ausbau siehe den Themenbereich Ein- / Umbauten: Scheinwerferabdeckungen (einfacher abnehmbar)!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Scheinwerferabdeckungen >