Ladeluftkühler

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Ladeluftkühler:
Benötigtes Material / Werkzeug:
- Spitzzange
- kleiner Schraubenzieher
Zuerst muss der vor dem Ladeluftkühler sitzende Ventilator entfernt werden (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Ladeluftkühler-Ventilator).
Dann werden die zwei LLK-Rohre entfernt. Sie sind an jedem Ende mit Schlauchschellen befestigt. Diese Schellen entfernen und die Rohre abziehen.
Der Ladeluftkühler liegt nun frei. Er ist an beiden Seiten mit jeweils zwei Kunststoff-Arretierungen befestigt, die nun gelöst werden müssen.
Die Arretierungen zum Beispiel mit einem kleinen Schraubenzieher eindrücken und den Ladeluftkühler so lösen. Beifahrerseitig ist dies etwas schwerer, da die Arretierungen schlechter zu erreichen sind. Der Ladeluftkühler kann anschließend entnommen werden.
Hier noch ein paar weitere Bilder:

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Ladeluftkühler >