Lüftungsaustritt (mitte)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Lüftungsaustritt (mitte):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit
Die Sicherheitsinsel herausnehmen (siehe Ausbau / Einbau: Sicherheitsinsel!). Dann die zwei Schrauben der darunterliegenden Düse rausdrehen (10er Torx Bit).

Nun die Düse zum Innenraum hin herausziehen. Vorsicht bei dem weißen Beleuchtungs-Quersteg (leicht anheben, dann kann man die Düse darunter hindurch ziehen!).

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Lüftungsaustritt (mitte) >