Spiegel / Spiegeldreiecke

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Spiegel / Spiegeldreiecke / Spiegel zerlegen:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit
- 20er Torx-Bit
Zuerst muss das innere Spiegeldreieck gelöst werden. Hier kommt es darauf an, welche verbaute Version man besitzt. Es gibt verschraubte und unverschraubte Spiegeldreiecke mit manuellem Spiegelverstellhebel und verschraubte Spiegeldreiecke bei elektrisch verstellbaren Spiegeln.
Ob manuelle oder elektrische Spiegel – ist das Spiegeldreieck verschraubt, müssen die Schrauben gelöst werden. Es handelt sich um jeweils zwei Schrauben (10er Torx-Bit), die manches Mal unter runden schwarzen Aufklebern verborgen sind. Danach kann das Spiegeldreieck (außer bei manuell verstellbaren Spiegeln!) nach oben entfernen.
Bei manuell verstellbaren Spiegeln muss nun noch der Spiegelverstellhebel demontiert werden. Dazu entfernt man den Faltenbalg, indem man ihn einfach abzieht. Nun ist eine große Mutter zu sehen, welche sich meist ohne Werkzeug abdrehen lässt.
Jetzt lässt sich die nun freiliegende Verstellung in die Verkleidung drücken. Anschließend kann auch hier das innere Dreieck nach oben gezogen werden.
Um jetzt den Spiegel zu lösen werden zwei weitere Schrauben gelöst (20er Torx-Bit). Bei elektrisch verstellbaren Spiegeln muss noch der Kabelstecker ausgesteckt werden.
Zum Zerlegen der Spiegel, vorsichtig einen breiten Schraubenzieher unter den Kunststoffrand des Spiegelglases schieben und nach oben hebeln. Das Spiegelglas sitzt mit 4 kleinen Rastnasen an einer beweglichen Aufnahme und lässt sich so recht leicht lösen. Bei elektrischen Spiegeln ist die Glasrückseite noch mit den zwei Anschlüssen für die Spiegelheizung verbunden. Diese müssen abgezogen werden.
Wer nun noch das bewegliche Mittelstück mit den zwei kleinen Elektromotoren ausbauen will, muss die drei markierten Schrauben lösen (10er Torx-Bit). Danach noch den Stecker abziehen.
Zum Ausbau des Kabels muss zusätzlich noch das Spiegelgelenk auseinander geschraubt werden, da das Kabel ansonsten dort nicht heraus gezogen werden kann. Dazu von der Unterseite die drei Schrauben im Gelenk lösen (20er Torx-Bit). Nun kann das Gelenk geteilt werden. Die im unteren rechten Bild gezeigte Schraube muss nicht gelöst werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Spiegel / Spiegeldreiecke >