Ladeluftkühler-Ventilator

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Ladeluftkühler-Ventilator:
Benötigtes Material / Werkzeug:
- Spitzzange
- kleiner Schraubenzieher
Der Ventilator des Ladeluftkühlers ist in wenigen Minuten ausgebaut. Wenn man von oben durch die geöffnete Motrorraumabdeckung schaut, sitzt er direkt auf dem Ladeluftkühler, rechts neben dem Luftfilterkasten.
Zuerst zieht man den Stecker vom Ventilator-Motor ab. Dazu den Clip am Stecker etwas anheben und den Stecker gerade nach oben abziehen.
Jetzt wird die eigentliche Verriegelung des Ventilators gelöst. Dazu seitlich mit einem dünnen Schraubenzieher die Kunststoff-Rastnase vorsichtig aufbiegen und so halten. Dann mit einer Spitzzange die Verriegelung zusammen pressen und den Ventilator lösen.
Nun ist der Ventilator fast frei und muss noch entlang des Ladeluftkühlers ein Stück nach oben gezogen werden, da sich unten zwei Kunststoff-Steege befinden, die am Ladeluftkühler eingesteckt sind. Dann kann der Ventilator entnommen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Ladeluftkühler-Ventilator >