Ablaufbohrung für Stoßstangen-Mittelteil

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Ablaufbohrung für Stoßstangen-Mittelteil:
Sicherlich kennt jeder von Euch das Problem mit der Wasserpfütze auf der vorderen Stoßstange (Mittelteil) bei dem Haubenöffner!? Man hat seinen Roadster gerade gewaschen oder einen Regenschauer abbekommen und schon läuft beim Anfahren erstmal Wasser aus der Mulde im Frontmitteilteil über die Front. Sehr ärgerlich, vor allem wenn man seinen Roadster vorher noch poliert hat. Vielleicht hat man ja auch schon mal nasse Finger beim Öffnen des vorderen Kofferraums bekommen!?
Ich bin zur einfachen Lösung gekommen von oben ein kleines Loch (ca. 5mm) in das Mittelteil zu bohren. Das Loch habe ich dann noch mit einem Senker leicht angesenkt (Optik). Nun läuft das Wasser perfekt ab, keine Pfütze mehr und von außen ist es bei geschlossener Klappe auch nicht zu erkennen. Wenn die Klappe offen steht, sieht es aus als wäre das Loch serienmäßig vorhanden. Aufpassen muss man nur beim Bohren. Bitte nicht drücken und langsam bohren, weil 5mm unter dem Kunststoff der Aluaufprallträger sitzt. Das Wasser fließt jetzt auf den Aluträger was aber nicht tragisch ist, weil die Teile bei einer Regenfahrt eh alle nass werden und Alu nicht rosten kann.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Ablaufbohrung für Stoßstangen-Mittelteil >