Schalterleisten-Taster wechseln

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Schalterleisten-Taster wechseln:
In der Original-Anordnung der Schalterleiste im Roadster sitzt die Heckklappen-Öffnungstaste direkt rechts neben der Fenster-Öffnungstaste für die Fahrerseite. Wenn der Roadsterfahrer nun sein Fenster öffnen will, passiert es schon mal, dass er aus Versehen den falschen Knopf betätigt und die Heckklappe öffnet. Dies ist besonders ärgerlich, wenn man z.B. an einer Ampel steht und nun aussteigen muss, um die Heckklappe wieder zu schließen. Abhilfe kann hier ein Versetzen der einzelnen Taster in der Schalterleiste schaffen:
Ausbau (Roadster mit Bordcomputer):
Zuerst die Schalterleiste ausbauen. Sie ist nur geclipst und kann recht einfach herausgezogen werden.
Nun die einzelnen Anschlussstecker markieren (damit sich später nicht das Softtop mit dem Schalter für den Fensterheber öffnet!) und von den Tastern abziehen.
Jetzt muss die Abdeckung der Schalterleiste entfernt werden. Sie ist an den Seiten nur geclipst und kann einfach abgezogen werden. Die einzelnen Schalter werden von je zwei Metallklemmen (kleiner silberner Hacken) gehalten und können mit einem kleinen Schraubendreher (Schlitz) ausgebaut werden. Dazu einfach nach vorn drücken. Anschließend die einzelnen Schalter wieder in die gewünschten neuen Positionen einsetzen.
Da die Zuleitungen zu den Steckern zu kurz sind, um sie einfach tauschen zu können, müssen nun die Isolierband-Fixierungen aufgetrennt werden. Hier vorsichtig mit einem Cutter oder einer kleinen Nagelschere arbeiten.
Die Stecker wieder anschließen (Markierung!). Abdeckung aufclipsen und die Schalterleiste wieder einbauen.

Ausbau (Roadster ohne Bordcomputer):
Hier muss die Abdeckung der Schalterleiste abgenommen werden. Sie wird durch insgesamt 6 Plastikclips gehalten. Am besten zieht man rechts und links an den Seiten gerade nach vorne. Anschließend liegen die Taster frei und man sieht rechts und links je 2 Löcher - wie beim Radio.

Das Schalterleistenmodul lässt sich leicht aus der Mittelkonsole herausziehen, wenn man die originalen Halteklammern vom Radio in diese 2x2 Löcher einschiebt.
Taster wechseln:
Die einzelnen Anschlussstecker markieren (damit sich später nicht das Softtop mit dem Schalter für den Fensterheber öffnet!) und von den Tastern abziehen.
Die einzelnen Schalter werden von je zwei Metallklemmen (kleiner silberner Hacken) gehalten und können mit einem kleinen Schraubendreher (Schlitz) ausgebaut werden. Dazu einfach nach vorn drücken. Anschließend die einzelnen Schalter wieder in die gewünschten neuen Positionen einsetzen.
Da die Zuleitungen zu den Steckern zu kurz sind, um sie einfach tauschen zu können, müssen nun die Isolierband-Fixierungen aufgetrennt werden. Hier vorsichtig mit einem Cutter oder einer kleinen Nagelschere arbeiten.
Die Stecker wieder anschließen (Markierung!). Abdeckung aufclipsen und die Schalterleiste wieder einbauen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Schalterleisten-Taster wechseln >