Türverkleidung innen (innere)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türverkleidung innen (innere):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Schraubenzieher (Schlitz)
Zuerst den inneren Türgriff demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türgriff (innen)).

ACHTUNG:
Beim Ausbau der inneren Türverkleidung werden einige Verklebungs-Punkte (grüne Kreise) und 3 Kunststoff-Halterungen (rote Kreise) zerstört. Eine wirkliche Alternative dazu gibt es aber nicht. Es sei denn, man demontiert die komplette Tür von außen (Entfernen des Türpanels!). Die innere Türverkleidung kann aber trotzdem wieder fest eingebaut werden – die bestehenden Befestigungen reichen vollkommen aus!

Man beginnt die Verkleidung von vorne unten zu lösen. Um mit den Fingern darunter zu kommen, kann man sich vorsichtig mit einem Schraubenzieher behelfen. Nun wird die komplette Unterseite durch kräftiges Ziehen gelöst (kraftaufwendig!). Insgesamt müssen hier 5 Kunststoffclips ausgehakt werden.
An der hintersten Ecke unten, wird nun auch die erste Kunststoff-Halterung abgerissen. Eine Zweite auf der Gegenseite, etwas höher (gelbe Kreise). Auch das ist sehr kraftaufwendig und es wird ordentlich krachen!
Jetzt werden zwei weitere Kunststoffclips an der hinteren Seite gelöst (rote Kreise). Dazu die Türverkleidung etwas nach oben ziehen.
Als nächstes müssen 5 Klebepunkte gelöst werden (grüne Kreise). Hierbei wieder mit einem Schraubenzieher arbeiten und vorsichtig hebeln.
An der hinteren Ecke oben, wird nun auch die dritte Kunststoff-Halterung abgerissen (gelber Kreis). Dazu wieder mit dem Schraubenzieher hebeln!
Jetzt sitzt die Türverkleidung nur noch an der Oberseite mit 5 langen Kunststoffclips fest. Daher die Verkleidung nun nach unten schieben, um die langen Clips nicht abzubrechen!
Zuletzt wird noch der Bowdenzug des Türöffners ausgehakt. Dann kann die Türverkleidung abgenommen werden!
Beim Zusammensetzen zuerst den Bowdenzug wieder einhängen. Dann die langen Kunststoffclips der Oberseite von unten nach oben einsetzen und die restlichen Clips durch Druck wieder einclipsen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türverkleidung innen (innere) >