Lautsprechergitter modifizieren

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Audio / Navigation
Lautsprechergitter modifizieren:
Benötigtes Material/Werkzeug:
- Lautsprecherbespannstoff (Akustikstoff)
- Kontaktkleber (hochtemperaturbeständig!)
- Schere / Bastelcutter
Der Akustikstoff wird etwas über dem Rand abgeschnitten und mit hochtemperaturbeständigem Kontaktkleber verklebt. Wichtig ist, dass auch auf die Vorderseite der Lautsprechergitter ganzflächig Kleber aufgetragen wird. Ansonsten bläht sich der Stoff auf wenn offen gefahren wird (Wind).

Diese kleine Modifikation ist in weniger als einer Stunde gemacht und sieht sehr gut aus!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Audio / Navigation >
- Lautsprechergitter modifizieren >