Türöffner (innen)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türöffner (innen):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 20er Torx-Bit
Zuerst den inneren Türgriff demontieren (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türgriff (innen)).
Dann die Türinnenverkleidung ausbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türverkleidung innen (innere)).
Der innere Türöffner ist mit einer Schraube (roter Kreis) auf der Rückseite der Türinnenverkleidung befestigt. Wenn diese Schraube entfernt wird (20er Torx-Bit), fällt der Türöffner schon fast aus seiner Halterung.
Er kann dann sehr einfach herausgezogen werden.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türöffner (innen) >