Zigarettenanzünder-Steckdose

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Einbauten / Umbauten
Zigarettenanzünder-Steckdose (zwei Ideen):
1. Steckdose zwischen den Zusatzinstrumenten:
Zigarettenanzünder/-Steckdosen bekommt man im Zubehörhandel. Steckdosen aus dem Autozubehör sind meistens etwa 60mm lang. Bei www.louis.de gibt es z.B. eine 12V Steckdose, die eigentlich für Motorräder gedacht ist (Artikelnummer 10003604 preis EUR 11,95). Es handelt sich um ein Komplettset, an dem bereits alle Kabel sind. Die Steckdose kann mit oder ohne Deckel montiert werden. Die Einbautiefe beträgt ca. 43mm (mit umgebogener Klemme) und das Einbauloch benötigt einen Durchmesser von 28mm.
Man kann Steckdosen aber auch sehr günstig auf dem Schrottplatz selber ausbauen. Man muss aber schon lange suchen, um eine ordentlichen ohne Kratzer u.ä. zu bekommen.
Zum Einbau, zuerst die Abdeckung des Sicherheitsfeldes abnehmen. Wenn man mit einem kleinen Schraubenzieher vorne leicht anhebelt, geht das sehr einfach. Jetzt muss man noch zwei Schrauben lösen, um die Abdeckung mit den Zusatzinstrumenten zu lösen. Das flache Kabel kann in der Radioöffnung mit einem Stecker getrennt werden.
Mit dem Dremel ein Loch in die Abdeckung fräsen. Eventuell muss eine Rippe an der Unterseite der Abdeckung etwas weggeschnitten werden. Die Anschlüsse des Zigarettenanzünders müssen vielleicht etwas umgebogen werden, damit sie weniger Platz wegnehmen.
Eingesetzt sieht das Ganze dann so aus.
Die zwei Anschlusskabel entlang des Zusatzinstrumenten-Kabels nach unten verlegen. Es kann z.B. am Original-Anschluss des Zigarettenanzünders angeschlossen werden (siehe Allgemeine Informationen: Anschließen / Abgreifen von 12 Volt).
Nun wieder alles einbauen.
Besonders praktisch erweist sich die Steckdose beim Betrieb eines mobilen Navigationsgerätes oder einer Zigarettenanzünder-Lampe ect.!
2. Steckdosen in der Mittelkonsole:
Hier handelt es sich um ein mit Leder bezogenes Alu-Blech, dass an ein Ablagefach (Mittelkonsole des Roadsters) angepasst wurde. In dieses wurden zwei Löcher gefräst, in die zwei Zigarettenanzünder-Steckdosen eingesetzt wurden.
Das Blech wurde an zwei umgebogenen Stegen mit jeweils einer Schraube pro Seite an das Ablagefach geschraubt.
Die Anschlusskabel wurden an den originalen Zigarettenanzünder-Stecker gelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Einbauten /Umbauten >
- Zigarettenanzünder-Steckdose >