Abdeckung Cockpit (Fahrerseite)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Abdeckung Cockpit (Fahrerseite):
Benötigtes Material/Werkzeug:
- 10er Torx-Bit
- Ein kleiner Schlitzschraubenzieher
- Eine kleine Spitzzange
1. Demontage der inneren Abdeckung
Mit dem Schraubenzieher oder den Fingern zwischen die beiden Abdeckungsteile gehen und die innere Abdeckung vorsichtig heraushebeln.

2. Demontage der äußeren Abdeckung
Zuerst von unten die 4 Torx-Schrauben lösen, die die Tachoeinheit und die untere Abdeckung zusammen halten. Die Schraubenköpfe dieser Schrauben sind schwer zu finden. Dann kann die untere Abdeckung abgenommen werden und auch das Kombiinstrument oben ist frei.

Jetzt muss nur noch der Stecker gelöst werden. Dazu durch Eindrücken des weissen Clips den grauen Sperrhebel umlegen. Nun kann der Stecker aus dem Kombiinstrument genommen werden.

Mit einem Schraubenzieher werden nun noch die 2 Metallklammern entfernt. Dann kann die äußere Abdeckung abgenommen werden.

3. Demontage der Lüftungsdüsen
Die Widerhaken der Kugeldüsen mit dem Schraubenzieher eindrücken und die komplette Düse nach oben durchdrücken. Bei der anderen Düse werden die Widerhaken am besten mit einer kleinen Spitzzange ausgehakt und die Düse dann in 2 Teile getrennt.
4. Einbau der Lüftungsdüsen in eine neue Abdeckung
Die kleine Düse dann gleich in die neue Abdeckung einbauen und die Widerhaken mit der Spitzzange wieder einhaken. Dann die komplette Abdeckung wieder einsetzten, die 2 Metallklammern wieder einsetzten und Tachoeinheit und untere Abdeckung wieder verschrauben. Ganz zum Schluss sollte man dann die Lüftungskugel wieder eindrücken.

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Abdeckung Cockpit (Fahrerseite) >