Türverkleidung innen (äußere)

# JHWUS-Infosammlung (www.jhwus.de)

## by Sacki

- News-Blog
- -----------------------------------
- Was ist JHWUS
- -----------------------------------
- Inhalt / Themenbereiche
- Suchfunktion
- Offline-Version
- Download-Bereich
- Links
- -----------------------------------
- Sackis Roadster
- Zu Verkaufen / Teile

Inhalt / Themenbereiche
Themenbereich: Ausbau / Einbau von Teilen
Türverkleidung innen (äußere):
Zuerst die Türinnenverkleidung ausbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türverkleidung innen (innere)).

Dann das Türpanel ausbauen (siehe Ausbau / Einbau von Teilen: Türpanel).
Um jetzt die äußere Türinnenverkleidung auszubauen, wird die Verkleidung von unten gegriffen und kräftig abgezogen. Es müsse 5 blaue Kunststoffnieten gelöst werden (rote Kreise).

Anschließend hängt die Verkleidung nur noch oben mit einem Kunststoffsteg in einer Metallrinne des Türgerüsts (Pfeile). Zum Lösen die Verkleidung einfach nach oben abziehen!

- Was ist JHWUS >
- Inhalt / Themenbereiche >
- Ausbau / Einbau >
- Türverkleidung innen (äußere) >